Regelung Kühlkreisläufe

Tieftemperatur:

Es wird ein Signal an die Kältemaschine übertragen

Ansonsten Ventil vorhanden

Fernkälte AHU1 : Steuermotor da, Proportionalventil nicht

Fernkälte Sorptionstrockner, keine Infos zur Steuerung